|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platform** | **Temperature values** | **PWM values** |
| TP |  < 20 | 33 |
| 21 | 33 |
| 22 | 35 |
| 24 | 40 |
| 26 | 43 |
| 28 | 45 |
| 30 | 48 |
| 32 | 58 |
| 34 | 66 |
| 36 | 76 |
| 38 | 89 |
| 40 | 178 |
| >40 | 255 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Platform** | **Temperature values** | **PWM values** |
| YV2 |  < 20 | 33 |
| 21 | 33 |
| 22 | 33 |
| 24 | 33 |
| 26 | 33 |
| 28 | 33 |
| 30 | 33 |
| 32 | 33 |
| 34 | 33 |
| 36 | 33 |
| 38 | 33 |
| 40 | 33 |
| >40 | 255 |